Производственные и коммунальные зоны П - типы производственных зон устанавливаются в зависимости от предусматриваемых видов использования, ограничений на использование территорий и характера застройки каждой конкретной зоны.

В зависимости от класса вредности предприятий устанавливаются санитарно-защитные зоны: коммунально-складская зона, зона предприятий V класса вредности (санитарно-защитная зона - 50 м); зона предприятий IV класса вредности (санитарно-защитная зона - 100 м); зона предприятий III класса вредности (санитарно-защитная зона - 300 м); зона предприятий II класса вредности (санитарно-защитная зона - 500 м).

Основные разрешенные виды использования недвижимости: предприятия коммунального хозяйства, базы, склады, предприятия всех классов вредности; сооружения для постоянного и временного хранения транспортных средств; предприятия по обслуживанию транспортных средств; инженерные сооружения.

Размещение новых и реконструкция существующих производственных предприятий должны производиться на основании предпроектных проработок и исследований либо проекта обоснования инвестиций, получивших положительные заключения соответствующих органов государственного санитарно-эпидемиологического надзора, государственной экологической и вневедомственных экспертиз и управлений государственной противопожарной службы с организацией санитарно-защитных зон. Утверждение градостроительной документации не допускается без учета мнения населения, права и интересы которого могут быть затронуты.

Вернуться в карту