Рекреационная зона "Р-1" - зона открытых пространств: охватывает парки, скверы, бульвары, прибрежные территории рек и водоемов, активно используемые населением для отдыха.

Основные разрешенные виды землепользования: пляжи, спортивные и игровые площадки; аттракционы, летние театры, концертные площадки, танцевальные веранды.

Разрешенные виды использования, сопутствующие основным: мемориалы, автостоянки; вспомогательные сооружения, связанные с организацией отдыха (администрация, кассы, пункты проката, спасательные станции, малые архитектурные формы и т.д.)

Виды использования недвижимости, требующие специального согласования: кафе, бары, закусочные; объекты, связанные с отправлением культа; общественные туалеты.

Параметры:

1. Площадь озелененных территорий общего пользования - парков, садов, скверов, бульваров, размещаемых на территории поселений, следует принимать из расчета 12 кв. м на 1 человека.

Т.к. сельское поселение «Село Богородское» расположено в окружении лесов, в прибрежных зонах крупных рек и водоемов площадь озелененных территорий общего пользования допускается уменьшать, но не более чем на 20%.

2. При размещении парков, садов, бульваров, скверов следует максимально сохранять участки с существующими насаждениями и водоемами.

Бульвары и пешеходные аллеи предусматриваются в направлении массовых потоков пешеходного движения. На бульварах и пешеходных аллеях следует предусматривать площадки для кратковременного отдыха. Покрытия площадок, дорожно-тропиночной сети в пределах рекреационных территорий следует применять из плиток, щебня и других прочных минеральных материалов, асфальтовое покрытие - в исключительных случаях. Ширина пешеходных дорожек должна быть кратна 0,75 м (ширина полосы движения 1 человека).

3. Размеры территорий пляжей следует принимать 8 кв. м на 1 посетителя, размеры пляжей, размещаемых на землях, пригодных для сельскохозяйственного использования, следует принимать из расчета 5 кв. м на 1 посетителя. Минимальную протяженность береговой полосы пляжа следует принимать не менее 0,25 м на 1 посетителя.

4. Пляжи следует размещать выше по течению водотоков и водоемов относительно выпусков производственных и хозяйственно-бытовых сточных вод.

5. В сложившихся и проектируемых зонах отдыха, расположенных на берегах водоемов и водотоков, водоохранные мероприятия должны отвечать требованиям ГОСТ 17 02-80*.

Баланс территории

Территории | Разделение территории в %
Зеленые насаждения | 65 - 75
Аллеи и дороги | 10 - 15
Площадки | 8 - 12
Сооружения | 5 - 7

Вернуться в карту