Общественно-деловая зона "О":

Центральная общественно-деловая зона местного значения охватывает центр сельского поселения «Село Богородское», характеризующийся многофункциональным использованием территории, предназначена для обслуживания населения, проживающего в зонах "Ж".

Основные разрешенные виды использования недвижимости:

существующие на момент принятия Правил жилые дома - усадебного типа, блокированные и многоквартирные; учреждения воспитания и образования, учреждения здравоохранения, социального обеспечения; спортивные и физкультурно-оздоровительные сооружения; учреждения отдыха и рекреационные территории; объекты, связанные с отправлением культа; магазины: отдельно стоящие, встроенно-пристроенные; предприятия общественного питания: столовые, кафе, бары; ремонтные мастерские бытовой техники; пекарни с магазинами по продаже готовой продукции; приемные пункты бытового обслуживания; почта, телефон, телеграф; аптеки; кабинеты практикующих врачей, центры народной и др. медицины, восстановительные центры; учреждения и организации; отделения банков и др.

Разрешенные виды использования, сопутствующие основным:

сооружения для постоянного и временного хранения транспортных средств.

Виды использования недвижимости, требующие специального согласования: разрешенные "по праву застройки" виды землепользования, превышающие требования к застройке земельных участков, крупные учреждения, организации и предприятия, требующие автостоянок более чем на 10 автомобилей, гаражи и стоянки для постоянного хранения транспортных средств; все виды временно устанавливаемых торговых помещений - павильоны, киоски, палатки, лотки; малые архитектурные формы - мемориальные доски, памятники, наружная реклама.

Параметры:

1. Высота и размеры в плане зданий предприятий обслуживания должны соответствовать требованиям к застройке земельных участков жилой зоны, для которой образуется данная зона.

2. Минимальное расстояние между дошкольными учреждениями, учебными заведениями и проезжей частью скоростных магистралей улиц непрерывного движения - 50 м; проезжей частью улиц и дорог местного значения - 25 м.

Вернуться в карту